
	Технические характеристики
	 Sampo Rosenlew Comia C20

	ЖАТКИ Sampo
	6,9 м / 9,0 м

	ЖАТКИ Дон Мар
	7,0 м / 9,0 м

	ОБМОЛОТ
	Система предварительного обмолота 1330х400 мм, основной барабан 1330х500 мм, угол охвата подбарабанья 131°, 8 бичей

	Диапазон скорости обмолота
	420-1200 об/мин

	Общая площадь подбарабанья
	1,03 м2

	СЕПАРАЦИЯ
	2 ротора 410 х 3830мм, Скорость вращения 480/580/700 об/мин, Общая площадь 6,2 м2

	Площадь сепарации
	6,3 м2

	ОЧИСТКА
	Электрическая регулировка решет верхнего RV2 и нижнего RV3 решет

	Общая площадь решет
	4,5 м2

	Частота вращения вентилятора
	450-900 об/мин

	Система домолота
	Автономная

	БУНКЕР
	Объем 9000 л.

	Скорость выгрузки
	100 л/сек

	Высота выгрузки
	4,4 м

	Длина шнека
	4,5 м

	СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
	Измельчитель-разбрасыватель с частотой вращения 4000 об/мин

	ДВИГАТЕЛЬ
	

AGCO POWER 74AWF, 6 цилиндров, мощность 221 кВт/300 л.с.

	Топливный бак
	450 л.

	Воздушный компрессор
	Пневмооборудование, 5 постов подключения

	ТРАНСМИССИЯ
	Гидростатическая 4х2

	Тип шин ведущих колес
	800/65R32

	Тип шин управляемых колес
	480/65R24

	КАБИНА
	AVARA, с кондиционером

Монитор Comvision II, экран 12,3 дюйма

	ГАБАРИТЫ Д/Ш/В без жатки в транспортном положении
	

8,5/3,73/3,95

	МАССА (с измельчителем, без жатки, без топлива)
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